WYTYCZNE GUM

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440

dotyczące zawartości dokumentacji technicznej

dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności naczynia wyszynkowego

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności naczynia wyszynkowegopowinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie naczynia wyszynkowegow sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi   
w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

# **OGÓLNY OPIS NACZYNIA WYSZYNKOWEGO:**

1. Charakterystyki metrologiczne naczynia wyszynkowego.
2. Realizowane funkcje.
3. Opis budowy.
4. Działanie.
5. Zakres stosowania naczynia wyszynkowego.
6. Informacje dotyczące oznakowań przewidzianych przepisami.

# **DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ:**

* 1. Normy lub przepisy dotyczące projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.
  2. Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.
  3. Dokumentację konstrukcyjną.
  4. Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków.
  5. Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.
  6. Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.
  7. Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.
  8. Wyniki badań i sprawozdania z badań z innych laboratoriów.
  9. certyfikaty badania stosowanych materiałów.
  10. Dokumenty potwierdzające kompetencje jednostek wykonujących badania i sposoby przeprowadzenia badań.
  11. Wskazanie miejsca umieszczenia na naczyniu wyszynkowym oznakowań przewidzianych przepisami.

# **INNE DOKUMENTY:**

1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego, NIP.
3. Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).
4. Analizę i ocenę ryzyka w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności.

W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Departament Certyfikacji GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego   
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury oceny zgodności.