WYTYCZNE GUM

JEDNOSTKI NOTYFIKOWANEJ 1440

dotyczące zawartości dokumentacji technicznej

dla przeprowadzenia procedury oceny zgodności naczynia wyszynkowego

Dokumentacja techniczna dołączona do wniosku o dokonanie oceny zgodności naczynia wyszynkowegopowinna być opracowana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych. Dokumentacja ta powinna przedstawiać konstrukcję, wykonanie oraz działanie naczynia wyszynkowegow sposób zrozumiały i umożliwiający dokonanie oceny zgodności z wymaganiami określonymi
w ww. rozporządzeniu.

W szczególności powinna zawierać:

# **OGÓLNY OPIS NACZYNIA WYSZYNKOWEGO:**

1. Charakterystyki metrologiczne naczynia wyszynkowego.
2. Realizowane funkcje.
3. Opis budowy.
4. Działanie.
5. Zakres stosowania naczynia wyszynkowego.
6. Informacje dotyczące oznakowań przewidzianych przepisami.

# **DOKUMENTACJĘ KONSTRUKCYJNĄ I WYKONAWCZĄ:**

* 1. Normy lub przepisy dotyczące projektowania i wytwarzania, jeżeli są stosowane.
	2. Wskazanie normy zharmonizowanej lub dokumentu normatywnego, jeśli została zastosowana w całości lub w części.
	3. Dokumentację konstrukcyjną.
	4. Opisy i objaśnienia konieczne do zrozumienia rysunków.
	5. Opis rozwiązań przyjętych w celu spełnienia wymagań rozporządzenia, gdy norma zharmonizowana lub dokument normatywny nie jest stosowana.
	6. Wyniki wykonanych obliczeń konstrukcyjnych oraz badań.
	7. Wyniki badań przeprowadzonych przez producenta wraz z dowodem kompetencji.
	8. Wyniki badań i sprawozdania z badań z innych laboratoriów.
	9. certyfikaty badania stosowanych materiałów.
	10. Dokumenty potwierdzające kompetencje jednostek wykonujących badania i sposoby przeprowadzenia badań.
	11. Wskazanie miejsca umieszczenia na naczyniu wyszynkowym oznakowań przewidzianych przepisami.

# **INNE DOKUMENTY:**

1. Instrukcję obsługi w języku polskim.
2. Aktualny wyciąg z rejestru właściwego dla zgłaszającego, NIP.
3. Dokumenty potwierdzające ustanowienie zgłaszającego jako upoważnionego przedstawiciela producenta urządzenia wraz z zakresem uprawnień (dokumenty należy załączyć, jeśli zgłaszającym jest upoważniony przedstawiciel).
4. Analizę i ocenę ryzyka w zakresie przeprowadzanej oceny zgodności.

 W przypadku wstępnego stwierdzenia braku części dokumentacji technicznej wymaganej przez niniejsze Wytyczne Jednostki Notyfikowanej nr 1440, Departament Certyfikacji GUM wystąpi pisemnie do zgłaszającego
o uzupełnienie dokumentacji technicznej, której skompletowanie jest warunkiem rozpoczęcia procedury oceny zgodności.